**Underbänkdiskmaskin - 500x500 mm diskkorg** **- 375 mm lastningshöjd:**

* Förbrukning per diskcykel: vatten 2.6 liter - elektricitet 0.09 kWh.
* Uppstartstid (vattenfyllning och uppvärmning) - 55 °C inkommande vattentemperatur: 11 min. - elektricitet 0.26 kWh.
* Automatiskt energisparläge som aktiveras om maskinen är inaktiv i mer än 20 minuter.
* Lutande kontrollpanel för optimal läsbarhet av skärm samt tillgänglighet. Vattentät färgskärm.
* 4 diskprogram: P1 1:30 min - P2 2 min - P3 3 min - P4 8 min.
* Kapacitet per diskcykel: 25 glas eller muggar, Ø 90 mm - 18 flata tallrikar eller 12 djupa, Ø 240 mm.

**Ingår i standardleverans.**

* Diskvattentemperatur på 60°C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 35 till 70°C.
* Sköljvattentemperatur på 85°C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 65 till 90°C.
* Break-tank med återflödesskydd (EN1717).
* Peristaltiska torkmedelsdispenser, slang samt munstycke. Justerbar dosering från den peristaltiska pumpen.
* Rostfri konstruktion inklusive ryggplåt, ljud- och värmeisolerad kabin, lättmanövrerad avlastad lucka, 11 liters djupdragen disktank med integrerade korghållare samt hygieniskt rundade hörn, 0.55 kW diskpump, 5.5 liter sköljtank, 0.18 kW tryckstegringspump, disk- och sköljarmar tas bort utan verktyg, 3 avtagbara filter i disktanken, serviceåtkomst framifrån.
* QR-kod med direkt tillgång till instruktionsvideor, teknisk manual samt servicehistorik.
* Startpaket: tallrikskorg, glaskorg, bestickshållare.
* Installationspaket: vattenförsörjningsrör 3/4" hona, Ø 28 mm avloppsrör, 2.5 m elkabel.
* Efterlevnad av standarder och certifieringar: 56 dB(A) - EN 17735:2023 - IPX5 - EN 1717 - CE - GS - RoHS - WEEE.

**Mått och anslutningar.**

* Dimensioner: B 600 x D 633/1072 x H 844 (+10) mm. Max. arbetsvikt 92 kg.
* Elanslutning: 3N AC 380-415V 50Hz - 10 A/5.05 kW. Omkopplingsbar 1N AC 230V 50Hz - 25 A/5.05 kW.
* Vattenanslutning: 55-60°C - 2-5 bar - <4°dH (7°f) - 70 PPM - 3/4" hona.
* Avloppsanslutning: Ø 28 mm - 65°C - ⩾50 liter/min.
* Värmebelasting: totalt 1.6 kW, sensibelt 0.7 kW, latent 0.9 kW. Ljudtrycksnivå (ISO 11203): 56 dB(A).

**Fabriksmonterade tillval.**

* **Integrerad peristaltiska diskmedelsdispenser**, slang och munstycke. Justerbar dosering från den peristaltiska pumpen.
* **Integrerad avloppspump** med lyftkapacitet upp till 800 mm höjd.
* **Voltoption** 3N AC 230V 50Hz - 16 A/5.05 kW.

**Övriga tillval.**

* **Icke-elektrisk vattenavhärdare, 2-65°C.** 8 kg saltmängd. 34 liter vattenförbrukning per regenerering. Vatteninkoppling 3/4" hane, avlopp 3/4" hane, breddavlopp 1/2". Dimensioner: B 200 x D 450 x H 500 mm**.**
* **Polypropylen tallrikskorg.** Kapacitet: 18 flata eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 110 mm.
* **Polypropylen glaskorg.** Kapacitet: 25 glas eller muggar Ø 90 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 118 mm.
* **Polypropylen bestickshållare** sätts i tallrikskorgen. Dimensioner: B 105 x D 105 x H 140 mm.