**Underbänk-glasdiskmaskin - 500x500 mm diskkorg - 375 mm lastningshöjd**

* Förbrukning per diskcykel: vatten 2 liter - elektricitet 0,16 kWh.
* Uppstartstid (vattenfyllning + uppvärmning): med 15 °C inkommande vattentemperatur: 26 min. - elektricitet 1,18 kWh.
* Tid för vattenbyte (tömning, återfyllning och uppvärmning): med 15 °C inkommande vattentemperatur: 22 min.
* Automatiskt energisparläge som aktiveras om maskinen är inaktiv i mer än 20 minuter.
* Lutande kontrollpanel för optimal läsbarhet av skärm. Vattentät färgskärm med symboler för att undvika språkbarriärer.
* 3 diskprogram: Vinglas 1:30 min. - Dricksglas 2 min. - Ölglas 3 min.
* 2 tilläggsprogram: vattenbyte samt självrengöring av disktank.
* Kapacitet per diskcykel: 25 glas Ø 90 mm, 36 glas Ø 74 mm.
* Efterlevnad av standarder och certifieringar: IPX5 - EN 1717 - CE - GS - RoHS - WEEE.
* Ljudtrycksnivå: 53 dB(A), ISO 11203.

**Ingår i standardleverans**

* Integrerad omvänd osmos-enhet.
* Integrerat avhärdningsfilter som justeras från kontrollpanelen. 1 kg saltmängd. Symbol för låg saltnivå visas på skärmen. Kräver inkoppling av maskin till kallvatten (max. 30 °C - 2-4 bar - 3/4" hona).
* Externt partikelfilter med tryckreduceringsventil. Monteras vertikalt. H 417 mm x B 162 mm x D 112 mm.   
  Filterpatron: L 385 mm, Ø 88 mm.
* Diskvattentemperatur på 60 °C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 35 till 70 °C.
* Sköljvattentemperatur på 70 °C säkrad med termostopp. Temperatur kan justeras från 65 till 90 °C.
* Break-tank med återflödesskydd (EN 1717).
* Avloppspump med lyftkapacitet upp till 400 mm.
* Peristaltiska doseringspumpar för disk- och torkmedel, slangar samt munstycken. Dosering justerbar från kontrollpanelen.
* Wi-Fi-modul. Gratis driftsapplikation att ladda ned från Google Play eller AppStore. Insamling och lagring av HACCP data, kontroll av disk- och sköljparameterar, service på distans möjligt genom upptäckt av felaktiga komponenter.
* Rostfri konstruktion inklusive ryggplåt, ljud- och värmeisolerad kabin, lättmanövrerad avlastad lucka, 11 liters djupdragen disktank med integrerade korghållare samt hygieniskt rundade hörn, 0,55 kW diskpump, 5,5 liter sköljtank, 0,18 kW tryckstegringspump, disk- och sköljarmar tas bort utan verktyg, 3 avtagbara filter i disktanken, serviceåtkomst framifrån.
* Startpaket: trådkorg för glas samt glasdiskback i polypropylen.
* Installationspaket: vattenförsörjningsrör 3/4" hona, Ø 28 mm avloppsrör, 1,5 m elkabel

**Mått och anslutningar**

* Dimensioner: B 600 x D 688/1072 x H 844 (+11) mm. Max. arbetsvikt 98 kg.
* Elanslutning: 3N AC 380-415V 50Hz - 16 A/8,05 kW.
* Vattenanslutning: max. 30 °C - 2-4 bar - 3/4" hona.
* Avloppsanslutning: Ø 28 mm – 65 °C - ⩾50 liter/min.
* Värmebelasting: totalt 1,8 kW, sensibelt 0,6 kW, latent 1,2 kW.

**Tillbehör**

* Polypropylen glaskorg. Kapacitet: 25 glas Ø 90 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 118 mm.
* Tråddiskkorg för glas. Kapacitet: 25 glas Ø 90 mm. Dimensioner: B 500 x D 500 x H 170 mm.
* Stativ för underbänk-diskmaskin med eller utan låsbar dörr**.** Plats för förvaring av tre diskbackar undertill, av rostfritt stål.   
  B 598 x D 560 x H 485 (± 10) mm.